询价采购通知

各潜在供应商:

按照《政府采购法》和《茂川公司采购管理办法（修订）》等相关要求，本着公开、公平、公正的原则，现对杜市和支坪新区污水处理厂共采购302型叠螺机2台向社会公开进行询价采购，欢迎有资格的投标人前来参与。

一、询价项目内容

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **最高限价**  **（万元）** | **履约保证金** | **备注** |
| 1 | 杜市和支坪新区污水处理厂共采购302型叠螺机2台 | 13.12 | 中标金额的10% | 具体参数详见技术部分 |

二、资金来源

自筹，预算资金为13.12万元。

三、投标人资格要求

1.具有独立法人资格，取得了合格有效的营业执照;

2.有依法缴纳税收；

3.供应单位需具备完善及良好的售后服务系统；

4.货品单价不高于市场平均水平。

四、投标、开标有关说明

（一）凡有意参加投标的投标人，请投标人自行在重庆市江津区华信资产经营（集团）有限公司网站（http://www.cqjjhxjt.com/）上免费下载本项目询价文件以及图纸、补遗文件等开标前公布的所有项目资料，无论投标人领取或下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

（二）询价采购文件公告期限：2024年4月16日——2024年4月18日。

（三）投标人须满足以下要件，其响应文件才被接受：按时递交了响应文件。

（四）递交响应文件地点：重庆茂川环保科技开发有限公司综合部。

（五）递交标书开始时间：2024年4月19日10时30分

（六）投标截止时间：2024年4月19日10时30分

（七）开标时间：2024年4月19日10时30分

（八）开标地点：重庆茂川环保科技开发有限公司会议室。

五、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目若有补遗文件一律在重庆市江津区华信资产经营（集团）有限公司网站（http://www.cqjjhxjt.com/）上发布，请各投标人注意下载；无论投标人下载与否，均视同投标人已知晓本项目补遗文件的内容。

（四）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（五）本项目不接受联合体参与投标。

（六）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，投标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

六、投标文件

投标人应当按照询价文件的要求编制投标文件，并对询价文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（一）投标文件组成

第一部分：经济文件

投标文件按照第四篇“投标文件格式”编制。

第二部分：技术文件

投标文件按照第四篇“投标文件格式”编制。

第三部分 商务资格文件

投标文件按照第四篇“投标文件格式”编制。

（二）投标文件的装订、份数和签署

1.经济文件、技术文件、商务资格文件分别装订成册。

2.投标文件一份。

3.本项目投标文件正本逐页加盖投标人鲜章，投标文件中，规定格式的文件应当按要求签字和盖章。若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人鲜章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

5.如果未按上述规定进行装订、制作、签署的，投标文件无效。

（三）投标文件的密封、标记和递交

1.经济文件、技术文件、商务资格文件、电子文档密封。在密封袋上注明项目名称、投标人名称。密封袋封口处密封并加盖投标人鲜章或授权代表签字。

2.超过规定时间送达或未按要求密封的投标文件不予受理。

3.投标文件一经收取不予退还。

七、开标

（一）开标在询价确定的时间和地点公开进行。

（二）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和《开标一览表》规定的需要宣布的其他内容。投标人不足三家的，不得开标。

（三）未宣读的投标价格和询价文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（四）开标过程应由采购人指定专人负责记录，并存档备查。

（五）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

八、评标

（一）评标办法

采取最低评标价法确定成交供应商。最低评标价法是指投标文件满足询价文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。即在全部满足询价文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选投标人或者中标投标人的评标方法。

（二）评审程序

1.资格审查

询价小组按照询价文件的规定对投标人提交的资格文件进行资格审查。

2.符合性审查

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审因素** | | **评审标准** |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
| 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 业绩 | 2021年1月1日（以合同签订时间为准）至今具有叠螺机销售业绩的（以单个销售合同为准） |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正本数量符合招标文件要求。 |
| 3 | 技术部分 | 投标文件内容 | 响应询价文件全部要求 |

说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.通过资格审查和符合性审查的投标人进入价格评审。

4.确定中标候选人

（1）关于技术、商务偏离

1.1、技术部分有一条及以上不能满足询价文件要求的，投标人将失去成为中标候选人的资格；

1.2、商务部分有一条及以上不能满足询价文件要求的投标人将失去成为中标候选人的资格；

1.3、询价小组认为，排名在前面的中标候选人的投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该中标候选人资格，按顺序由排在后一位的中标候选人递补，以此类推。

（2）推荐中标候选人名单。

推荐投标文件满足询价文件全部实质性要求，投标报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格按照由低到高的顺序排名前三的投标人为中标候选人，其中排名第一的投标人为第一中标候选人。

评标结果按投标报价由低到高顺序排列，若出现两个及以上相同最低报价的，采购人以现场随机抽取方式决定中标候选人顺序。

九、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

1.投标报价超出采购最高限价的；

2.未按照询价文件的规定提交投标保证金的；

3.投标文件未按询价文件要求签署、盖章的；

4.不具备询价文件中规定的资格要求的；

5.投标人组成联合体投标的；

6.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

7.投标人串通投标的；

8.法律、法规和询价文件规定的其他无效情形。

十、终止询价采购条款

出现下列情形之一的，采购人应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1.因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

十一、中标人变更

中标人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，第二中标候选人的报价与第一中标人报价差额在5%（5%含）以内，可顺延为中标人，以此类推到第三中标候选人。否则，将重新组织采购。

十二、中标结果公示和中标通知书的发放

采购结果在重庆市江津区华信资产经营（集团）有限公司网站上进行公示，中标结果公告期限为1个工作日，公示期满无异议，发出中标通知书。

十三、履约保证金

中标（成交）供应商应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和采购人签订合同。签订合同前，中标（成交）供应商应当按采购文件要求向采购人缴纳中标价10%的履约保证金，可以以支票、汇票、本票或保函等非现金形式。

验收合格的国有企业采购项目，采购人应当按照合同约定的退还方式在7个工作日内按程序办理退还手续。中标（成交）供应商在履约过程中出现违约行为的，由采购人按合同约定对履约保证金进行处理，对因供应商违约扣缴的履约保证金，依照罚没财物管理有关规定执行。

履约保证金缴纳账号：

户名：重庆茂川环保科技开发有限公司

账号：1569010120010009733

开户行：重庆农村商业银行江津分行城郊分理处

备注：叠螺机（302）2台履约保证金

十四、联系方式

采购人：重庆茂川环保科技开发有限公司

联系人： 王老师

联系电话：15213083973

地址：重庆市江津区西门路171号

第二篇、技术部分要求

一、采购项目技术要求

1.叠螺脱水机参数表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 一级项目 | 二级项目 | 参数要求 |
| 1 | 叠螺主体 | 直径 | Φ300 |
| 2 | 数量 | 2组 |
| 3 | 叠螺静环片 | 304不锈钢，激光整体切割而成，无毛刺 |
| 4 | 叠螺动环片 | 304不锈钢，激光整体切割而成，无毛刺 |
| 5 | 浓缩段垫片 | 材质：304不锈钢 |
| 6 | 脱水段垫片 | 材质：304不锈钢 |
| 7 | 控制方式 | 每组叠螺主轴可单独开启或停止运行 |
| 8 | 组装型式 | 主体分段设计，分为浓缩段和脱水段 |
| 9 | 脱水轴材质 | 304不锈钢 |
| 10 | 数量 | 1根 |
| 11 | 脱水轴叶片厚度 | 6mm |
| 12 | 硬度 | 1100HV |
| 13 | 污泥处理量 | | 60-120kg/h |
| 14 | 滤液出水口 | | DN80，内丝 |
| 15 | 絮凝混合搅 拌箱 | 尺寸 | L800mm×W800mm×H1000mm |
| 16 | 数量 | 1套 |
| 17 | 材质 | 304不锈钢 |
| 18 | 容量 | 0.64m³ |
| 19 | 搅拌器 | 数量：1台,材质：不锈钢 |
| 20 | 驱动装置 | 功率 | 0.75kw |
| 21 | 防护等级 | IP55 |
| 22 | 数量 | 2台 |
| 23 | 搅拌装置 | 功率 | 0.75kw |
| 24 | 防护等级 | IP55 |
| 25 | 绝缘等级 | F级 |
| 26 | 数量 | 1台 |
| 27 | 转速 | 30r/min |
| 28 | 冲洗装置 | 型式 | 锥形水柱 |
| 29 | 压力 | 0.2MPa |
| 30 | 冲洗水进水口 | DN25内丝 |
| 31 | 喷嘴 | 数量：16只 |
| 32 | 材质 | UPVC，尺寸：DN25 |
| 33 | 电磁阀 | 管径 | DN25 |
| 34 | 数量 | 1个 |
| 35 | 材质 | 铸铜 |
| 36 | 防护等级 | IP65 |
| 37 | 搅拌箱 对接口径 | 进泥口 | DN50，内丝 |
| 38 | 溢流口 | DN65，内丝 |
| 39 | 排空口 | DN40，内丝 |
|  | 设备尺寸 | L3660mm×1300Wmm×1820Hmm | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 设备总功率 | 2.25KW | |
| 40 | 电气控制柜 | 材质 | 材质：碳钢防腐 |
| 41 | 控制电路 | AC 380V |
| 42 | 主要元器件品牌 | 正泰 |
| 44 | 功能 | 实现脱水机自动运行及手动运行。 |

2.主要部件材质及关键件品牌

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 材 质 | 品牌或制造商 |
| 1 | 叠螺体减速机 | 成 品 | 上海枞力或同等国优品牌 |
| 2 | 搅拌轴减速机 | 成 品 | 上海枞力或同等国优品牌 |
| 3 | 叠螺体电机 | 成 品 | 上海枞力或同等国优品牌 |
| 4 | 搅拌轴电机 | 成 品 | 上海枞力或同等国优品牌 |
| 5 | 电控柜电器元件 | 电控柜 | 正泰 |

3.电气控制

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 污泥脱水系统控制系统 |
| 1 | 电柜形式 | 室内 |
| 2 | 防护等级 | IP55 |
| 3 | 电源要求 | 三相交流380V、50Hz电源 |

4.投标人应自行踏勘现场，投标人自身应对考察中获取的现场资料负责。不管投标人是否踏勘过现场，均被认为在递交投标响应文件之前已踏勘过现场，对本项目的风险和义务十分了解，并在其投标文件中充分考虑了现场和环境条件。

第三篇、商务部分要求

一、商务部分要求

（一）项目时限、地点、交货日期及地点

1.服务期限：从合同签订生效之日起30个工作日内完成设备交付和安装调试，如因我司特殊原因造成不能按时交付的，则时间顺延。

2.交货地点：重庆市江津区杜市污水处理厂和支坪新区污水处理厂；

3.验收方式：采购人自行组织验收 。

（二）中标后不得转包或分包，否则采购人有权终止合同，并追究相应法律责任。

（三）其他未尽事宜由采购人和中标人在采购合同中详细约定。

（四）报价要求

报价须为人民币报价，包含但不限于：含吊车安装调试费，货物制造、运输（含现场运输）、各种税费以及所有材料人工费。安装过程中人员、设备安全责任由供货方负责。

（五）付款方式

签订合同后，采购人预付合同总金额30%的货款，安装、调试、验收后15个工作日内支付至合同总金额95%的货款，质保期一年后15个工作日内支付剩余的5%（质保金不计息）。

（六）质量保证及售后服务

1.免费质量保证期要求

投标产品质量保证期不低于12个月；从该项目验收合格并签字确认之日起算起。

2.售后服务的要求

（1）故障响应时间：4小时内响应，24小时内排除故障，质保期内实行全免费维修。

（2）为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和方法 。

（七）设备的防护、包装及运输要求

1.货物包装（指外包装及必须的内包装）必须与运输方式相适应，由于不适当包装原因，致使货物在运输过程中有任何损坏由乙方负责。

2.包装应足以承受整个运输、转运、装卸、储存等过程中各种破坏因素可能造成的影响，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等），以及露天存放的需要。

第四篇 投标文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

二、技术文件

投标人为响应招标文件要求须提供的资料（格式自定）

三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）商务条款差异表

（三）商务及售后服务承诺

（四）叠螺机销售业绩（以单个销售合同为准）的资料

（五）其他与项目有关的资料（自附，没有则不提供）

四、资格文件

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）书面声明（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

项目名称：

**国有企业采购**

**投 标 文 件**

**经济部分**

投标人名称： （盖章）

法定代表人或被授权人： （签字）

年 月

**经济文件**

**开标一览表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  | |
| 分包号 | 项目名称 | 投标报价（小写） |
| 无 |  |  |
| 投标报价（大写）： | | |
| 备注： | | |

投标人 法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章） （签字或盖章）

年 月 日

说明：

1.开标一览表按格式填列；

2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误；

3.若以联合体参与投标的，应在“投标人名称”处注明所有联合体名称。“投标人”处至少应加盖联合体主办方（主体）公章。

（二）分项报价明细表

招标项目名称：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌、规格型号** | **制造商** | **原产地** | **数量** | **单价** | **合计** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | / |  |  |
| 9 |  |  |  |  | / |  |  |
| 10 |  |  |  |  | / |  |  |
| 11 | …… |  |  |  | / |  |  |
| 12 | 总计 |  | | | | | |

投标人: 法定代表人或授权代表:

（投标人公章） （签字或盖章）

年 月 日

注：

1.请投标人完整填写本表；

2.该表可扩展。

项目名称：

**国有企业采购**

**投 标 文 件**

**技术部分**

投标人名称： （盖章）

法定代表人或被授权人： （签字）

年 月

投标人为响应询价文件要求须提供的资料（格式自定）

一、请对第二篇内容进行逐条响应（格式自定）；

二、编写其他技术内容（格式自定）。

项目名称：

**国有企业采购**

**投 标 文 件**

**商务和资格部分**

投标人名称： （盖章）

法定代表人或被授权人： （签字）

年 月

**商务文件**

**（一）投标函（格式）**

招标项目名称：

致 （采购人）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址： 。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目询价文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照询价文件要求，提供项目的技术服务。

四、我方按询价文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，电子文档1份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

（投标人公章）

年 月 日

（二）商务条款差异表

项目名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标商务要求** | **投标商务应答** | **差异说明** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

投标人： 法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人鲜章） （签字或盖章）

年 月 日

注：

1.本表即为对本项目商务部分中所列商务条款进行比较和响应；

2.该表必须按照询价文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

3.该表可扩展。

（三）商务承诺（包括但不限于）：

1. ；

2. ；

3. ；

4. 。

**资格文件**

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：

致 ：

（法定代表人姓名）在 （投标人名称）任 （职务名称）职务，是（投标人名称） 的法定代表人。

特此证明。

（投标人公章）

年 月 日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：

致 （采购人）：

（投标人法定代表人名称）是 （投标人名称）的法定代表人，特授权 （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人： 投标人法定代表人：

（签署或盖章） （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年 月 日

注：

1.若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

2.若为联合体投标的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（四）书面声明

招标项目名称：

致 ：（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障金，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商基本资格条件，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年 月 日

（五）特定资格条件证书或证明文件